
DKSCR                              at 0x01B8  xxxx.x  0000 to 0000
FSR0                               at 0x0184  xxxx.x  0000 to 0000
FSR1                               at 0x0185  xxxx.x  0000 to 0000
HIBYTE                             at 0x0183  xxxx.x  0000 to 0000
HIRCCAL                            at 0x01C6  xxxx.x  0000 to 0000
IICAAR                             at 0x01CD  xxxx.x  0000 to 0000
IICAMR                             at 0x01CE  xxxx.x  0000 to 0000
IICAR                              at 0x01CC  xxxx.x  0000 to 0000
IICCR0                             at 0x01C8  xxxx.x  0000 to 0000
IICCR1                             at 0x01C9  xxxx.x  0000 to 0000
IICCR2                             at 0x01CA  xxxx.x  0000 to 0000
IICDR                              at 0x01CB  xxxx.x  0000 to 0000
INDF0                              at 0x0180  xxxx.x  0000 to 0000
INDF1                              at 0x0181  xxxx.x  0000 to 0000
INDF2                              at 0x0182  xxxx.x  0000 to 0000
INDF3                              at 0x0189  xxxx.x  0000 to 0000
INTE0                              at 0x018A  xxxx.x  0000 to 0000
INTE1                              at 0x018E  xxxx.x  0000 to 0000
INTF0                              at 0x018B  xxxx.x  0000 to 0000
INTF1                              at 0x018F  xxxx.x  0000 to 0000
IOP0                               at 0x0190  xxxx.x  0000 to 0000
IOP1                               at 0x0194  xxxx.x  0000 to 0000
IOP2                               at 0x0198  xxxx.x  0000 to 0000
IOP3                               at 0x019C  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR0                             at 0x01C0  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR1                             at 0x01C1  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR0                              at 0x0100  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR1                              at 0x0101  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR10                             at 0x010A  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR11                             at 0x010B  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR12                             at 0x010C  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR13                             at 0x010D  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR14                             at 0x010E  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR15                             at 0x010F  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR16                             at 0x0110  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR17                             at 0x0111  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR18                             at 0x0112  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR2                              at 0x0102  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR3                              at 0x0103  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR4                              at 0x0104  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR5                              at 0x0105  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR6                              at 0x0106  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR7                              at 0x0107  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR8                              at 0x0108  xxxx.x  0000 to 0000
LCDR9                              at 0x0109  xxxx.x  0000 to 0000
LIRCCAL                            at 0x01C7  xxxx.x  0000 to 0000
LVDCR                              at 0x018D  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x0188  xxxx.x  0000 to 0000
OEP0                               at 0x0191  xxxx.x  0000 to 0000
OEP1                               at 0x0195  xxxx.x  0000 to 0000
OEP2                               at 0x0199  xxxx.x  0000 to 0000
OEP3                               at 0x019D  xxxx.x  0000 to 0000
OSCMR                              at 0x018C  xxxx.x  0000 to 0000
P0DKCR                             at 0x01B9  xxxx.x  0000 to 0000
P0LCDCR                            at 0x01C2  xxxx.x  0000 to 0000
P1DKCR                             at 0x01BA  xxxx.x  0000 to 0000
P1LCDCR                            at 0x01C3  xxxx.x  0000 to 0000
P2ADCR                             at 0x01B6  xxxx.x  0000 to 0000
P2DKCR                             at 0x01BB  xxxx.x  0000 to 0000
P2LCDCR                            at 0x01C4  xxxx.x  0000 to 0000
P3ADCR                             at 0x01B7  xxxx.x  0000 to 0000
P3DKCR                             at 0x01BC  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x0186  xxxx.x  0000 to 0000
PDP0                               at 0x0193  xxxx.x  0000 to 0000
PDP1                               at 0x0197  xxxx.x  0000 to 0000
PDP2                               at 0x019B  xxxx.x  0000 to 0000
PDP3                               at 0x019F  xxxx.x  0000 to 0000
PFLAG                              at 0x0187  xxxx.x  0000 to 0000
PUP0                               at 0x0192  xxxx.x  0000 to 0000
PUP1                               at 0x0196  xxxx.x  0000 to 0000
PUP2                               at 0x019A  xxxx.x  0000 to 0000
PUP3                               at 0x019E  xxxx.x  0000 to 0000
PWM1CR                             at 0x01A7  xxxx.x  0000 to 0000
PWM2CR                             at 0x01AD  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x01A1  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x01A0  xxxx.x  0000 to 0000
T0LOAD                             at 0x01A2  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x01A4  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x01A3  xxxx.x  0000 to 0000
T1DATA                             at 0x01A6  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x01A5  xxxx.x  0000 to 0000
T2CNT                              at 0x01A9  xxxx.x  0000 to 0000
T2CR                               at 0x01A8  xxxx.x  0000 to 0000
T2DATA                             at 0x01AB  xxxx.x  0000 to 0000
T2DATB                             at 0x01AC  xxxx.x  0000 to 0000
T2LOAD                             at 0x01AA  xxxx.x  0000 to 0000
T3CNTH                             at 0x01B1  xxxx.x  0000 to 0000
T3CNTL                             at 0x01B2  xxxx.x  0000 to 0000
T3CR                               at 0x01B0  xxxx.x  0000 to 0000
T3LOADH                            at 0x01B3  xxxx.x  0000 to 0000
T3LOADL                            at 0x01B4  xxxx.x  0000 to 0000
URTAR                              at 0x01D6  xxxx.x  0000 to 0000
URTBR                              at 0x01D4  xxxx.x  0000 to 0000
URTCR0                             at 0x01D0  xxxx.x  0000 to 0000
URTCR1                             at 0x01D1  xxxx.x  0000 to 0000
URTCR2                             at 0x01D2  xxxx.x  0000 to 0000
URTDR                              at 0x01D5  xxxx.x  0000 to 0000
URTMR                              at 0x01D7  xxxx.x  0000 to 0000
URTSR                              at 0x01D3  xxxx.x  0000 to 0000
XTALCR                             at 0x01BE  xxxx.x  0000 to 0000
XTICCAL                            at 0x01BF  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__2K9941                           at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
acc_store                          at 0x0000  xxxx.x  0000 to 0000
adjust_finish_fun                  at 0x00CB  xxxx.x  0000 to 0000
bit0_higher_fun                    at 0x00C9  xxxx.x  0000 to 0000
bit0_lower_fun                     at 0x00C7  xxxx.x  0000 to 0000
bit1_higher_fun                    at 0x00BF  xxxx.x  0000 to 0000
bit1_lower_fun                     at 0x00BA  xxxx.x  0000 to 0000
bit2_higher_fun                    at 0x00B2  xxxx.x  0000 to 0000
bit2_lower_fun                     at 0x00AD  xxxx.x  0000 to 0000
bit3_higher_fun                    at 0x00A5  xxxx.x  0000 to 0000
bit3_lower_fun                     at 0x00A0  xxxx.x  0000 to 0000
bit4_higher_fun                    at 0x0098  xxxx.x  0000 to 0000
bit4_lower_fun                     at 0x0093  xxxx.x  0000 to 0000
bit5_higher_fun                    at 0x008B  xxxx.x  0000 to 0000
bit5_lower_fun                     at 0x0086  xxxx.x  0000 to 0000
bit6_higher_fun                    at 0x007E  xxxx.x  0000 to 0000
bit6_lower_fun                     at 0x0079  xxxx.x  0000 to 0000
bit7_higher_fun                    at 0x0071  xxxx.x  0000 to 0000
bit7_lower_fun                     at 0x006C  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit0_fun                       at 0x00C3  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit1_fun                       at 0x00B6  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit2_fun                       at 0x00A9  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit3_fun                       at 0x009C  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit4_fun                       at 0x008F  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit5_fun                       at 0x0082  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit6_fun                       at 0x0075  xxxx.x  0000 to 0000
cal_bit7_fun                       at 0x0068  xxxx.x  0000 to 0000
inte                               at 0x0008  xxxx.x  0000 to 0000
inte_init                          at 0x0050  xxxx.x  0000 to 0000
inte_return                        at 0x0016  xxxx.x  0000 to 0000
io_init                            at 0x0036  xxxx.x  0000 to 0000
lirc_t0cnt_judge_fun               at 0x0057  xxxx.x  0000 to 0000
loop                               at 0x002D  xxxx.x  0000 to 0000
of_cnt                             at 0x0002  xxxx.x  0000 to 0000
pflag_store                        at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
shift_cnt                          at 0x0003  xxxx.x  0000 to 0000
shift_data0                        at 0x0005  xxxx.x  0000 to 0000
shift_data1                        at 0x0006  xxxx.x  0000 to 0000
slow_loop                          at 0x0032  xxxx.x  0000 to 0000
start                              at 0x001B  xxxx.x  0000 to 0000
tmr0_init                          at 0x0040  xxxx.x  0000 to 0000
tmr1_init                          at 0x0046  xxxx.x  0000 to 0000
tmr1_inte                          at 0x000E  xxxx.x  0000 to 0000
tmr_cnt_reload                     at 0x00D1  xxxx.x  0000 to 0000
user_flag                          at 0x0004  xxxx.x  0000 to 0000
#define         adjust_direction_flag   user_flag,1
#define         cal_adjust_finish       user_flag,7
