
ADCR0                              at 0x01E0  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR1                              at 0x01E1  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR2                              at 0x01E2  xxxx.x  0000 to 0000
ADIO0                              at 0x01E3  xxxx.x  0000 to 0000
ADIO1                              at 0x01E4  xxxx.x  0000 to 0000
ADRH                               at 0x01E5  xxxx.x  0000 to 0000
ADRL                               at 0x01E6  xxxx.x  0000 to 0000
CLKO                               at 0x01AD  xxxx.x  0000 to 0000
FSR0                               at 0x01A4  xxxx.x  0000 to 0000
FSR1                               at 0x01A5  xxxx.x  0000 to 0000
HIBYTE                             at 0x01A3  xxxx.x  0000 to 0000
INDF0                              at 0x01A0  xxxx.x  0000 to 0000
INDF1                              at 0x01A1  xxxx.x  0000 to 0000
INDF2                              at 0x01A2  xxxx.x  0000 to 0000
INDF3                              at 0x01A9  xxxx.x  0000 to 0000
INTE                               at 0x01AA  xxxx.x  0000 to 0000
INTF                               at 0x01AB  xxxx.x  0000 to 0000
IOP0                               at 0x01B0  xxxx.x  0000 to 0000
IOP1                               at 0x01B4  xxxx.x  0000 to 0000
IOP2                               at 0x01B8  xxxx.x  0000 to 0000
IOP3                               at 0x01BC  xxxx.x  0000 to 0000
LEDCR0                             at 0x01F0  xxxx.x  0000 to 0000
LEDCR1                             at 0x01F1  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDRV                             at 0x01F4  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS1                             at 0x01E8  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS2                             at 0x01E9  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS3                             at 0x01EA  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS4                             at 0x01EB  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS5                             at 0x01EC  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS6                             at 0x01ED  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS7                             at 0x01EE  xxxx.x  0000 to 0000
LEDDS8                             at 0x01EF  xxxx.x  0000 to 0000
LEDIOS0                            at 0x01F2  xxxx.x  0000 to 0000
LEDIOS1                            at 0x01F3  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x01A8  xxxx.x  0000 to 0000
OEP0                               at 0x01B1  xxxx.x  0000 to 0000
OEP1                               at 0x01B5  xxxx.x  0000 to 0000
OEP2                               at 0x01B9  xxxx.x  0000 to 0000
OEP3                               at 0x01BD  xxxx.x  0000 to 0000
OSCM                               at 0x01AC  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x01A6  xxxx.x  0000 to 0000
PDP0                               at 0x01B3  xxxx.x  0000 to 0000
PDP1                               at 0x01B7  xxxx.x  0000 to 0000
PDP2                               at 0x01BB  xxxx.x  0000 to 0000
PDP3                               at 0x01BF  xxxx.x  0000 to 0000
PFLAG                              at 0x01A7  xxxx.x  0000 to 0000
PUP0                               at 0x01B2  xxxx.x  0000 to 0000
PUP1                               at 0x01B6  xxxx.x  0000 to 0000
PUP2                               at 0x01BA  xxxx.x  0000 to 0000
PUP3                               at 0x01BE  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x01C1  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x01C0  xxxx.x  0000 to 0000
T0DATA                             at 0x01C3  xxxx.x  0000 to 0000
T0LOAD                             at 0x01C2  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x01C5  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x01C4  xxxx.x  0000 to 0000
T1DATA                             at 0x01C7  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x01C6  xxxx.x  0000 to 0000
T2CNTH                             at 0x01C9  xxxx.x  0000 to 0000
T2CNTL                             at 0x01CA  xxxx.x  0000 to 0000
T2CR                               at 0x01C8  xxxx.x  0000 to 0000
T2LOADH                            at 0x01CB  xxxx.x  0000 to 0000
T2LOADL                            at 0x01CC  xxxx.x  0000 to 0000
TK0CNTH                            at 0x01D3  xxxx.x  0000 to 0000
TK0CNTL                            at 0x01D4  xxxx.x  0000 to 0000
TK0CR0                             at 0x01D0  xxxx.x  0000 to 0000
TK0CR1                             at 0x01D1  xxxx.x  0000 to 0000
TK0CR2                             at 0x01D2  xxxx.x  0000 to 0000
TK1CNTH                            at 0x01DB  xxxx.x  0000 to 0000
TK1CNTL                            at 0x01DC  xxxx.x  0000 to 0000
TK1CR0                             at 0x01D8  xxxx.x  0000 to 0000
TK1CR1                             at 0x01D9  xxxx.x  0000 to 0000
TK1CR2                             at 0x01DA  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__32P64                            at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
loop                               at 0x0003  xxxx.x  0000 to 0000
start                              at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
