
ADCR0                              at 0x01B0  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR1                              at 0x01B1  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR2                              at 0x01B6  xxxx.x  0000 to 0000
ADRH                               at 0x01B4  xxxx.x  0000 to 0000
ADRL                               at 0x01B5  xxxx.x  0000 to 0000
AN0SEL                             at 0x01B2  xxxx.x  0000 to 0000
AN1SEL                             at 0x01B3  xxxx.x  0000 to 0000
AUCR                               at 0x01A8  xxxx.x  0000 to 0000
FSR0                               at 0x0184  xxxx.x  0000 to 0000
FSR1                               at 0x0185  xxxx.x  0000 to 0000
HIBYTE                             at 0x0183  xxxx.x  0000 to 0000
INDF0                              at 0x0180  xxxx.x  0000 to 0000
INDF1                              at 0x0181  xxxx.x  0000 to 0000
INDF2                              at 0x0182  xxxx.x  0000 to 0000
INDF3                              at 0x0189  xxxx.x  0000 to 0000
INTE                               at 0x018A  xxxx.x  0000 to 0000
INTF                               at 0x018B  xxxx.x  0000 to 0000
IOP0                               at 0x0190  xxxx.x  0000 to 0000
IOP1                               at 0x0194  xxxx.x  0000 to 0000
KBCR                               at 0x01A9  xxxx.x  0000 to 0000
LOOP                               at 0x0009  xxxx.x  0000 to 0000
LVDCR                              at 0x01AF  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x0188  xxxx.x  0000 to 0000
OEP0                               at 0x0191  xxxx.x  0000 to 0000
OEP1                               at 0x0195  xxxx.x  0000 to 0000
OSCM                               at 0x01AE  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x0186  xxxx.x  0000 to 0000
PDP0                               at 0x0193  xxxx.x  0000 to 0000
PDP1                               at 0x0197  xxxx.x  0000 to 0000
PFLAG                              at 0x0187  xxxx.x  0000 to 0000
PUP0                               at 0x0192  xxxx.x  0000 to 0000
PUP1                               at 0x0196  xxxx.x  0000 to 0000
PWM0DE                             at 0x0198  xxxx.x  0000 to 0000
PWM1DE                             at 0x0199  xxxx.x  0000 to 0000
START                              at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x01A1  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x01A0  xxxx.x  0000 to 0000
T0DATA                             at 0x01A3  xxxx.x  0000 to 0000
T0LOAD                             at 0x01A2  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x01A5  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x01A4  xxxx.x  0000 to 0000
T1DATA                             at 0x01A7  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x01A6  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__32P21                            at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
