
DKW                                at 0x01D4  xxxx.x  0000 to 0000
DKWP0                              at 0x01C3  xxxx.x  0000 to 0000
DKWP1                              at 0x01C7  xxxx.x  0000 to 0000
FSR0                               at 0x01B4  xxxx.x  0000 to 0000
FSR1                               at 0x01B5  xxxx.x  0000 to 0000
HIBYTE                             at 0x01B3  xxxx.x  0000 to 0000
INDF0                              at 0x01B0  xxxx.x  0000 to 0000
INDF1                              at 0x01B1  xxxx.x  0000 to 0000
INDF2                              at 0x01B2  xxxx.x  0000 to 0000
INDF3                              at 0x01B9  xxxx.x  0000 to 0000
INTE                               at 0x01BA  xxxx.x  0000 to 0000
INTF                               at 0x01BB  xxxx.x  0000 to 0000
IOP0                               at 0x01C0  xxxx.x  0000 to 0000
IOP1                               at 0x01C4  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR0                             at 0x01D0  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR1                             at 0x01D1  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS00                            at 0x0100  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS01                            at 0x0101  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS02                            at 0x0102  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS03                            at 0x0103  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS04                            at 0x0104  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS05                            at 0x0105  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS06                            at 0x0106  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS07                            at 0x0107  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS08                            at 0x0108  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS09                            at 0x0109  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS10                            at 0x010A  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS11                            at 0x010B  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS12                            at 0x010C  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS13                            at 0x010D  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS14                            at 0x010E  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS15                            at 0x010F  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS16                            at 0x0110  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS17                            at 0x0111  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS18                            at 0x0112  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS19                            at 0x0113  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS20                            at 0x0114  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS21                            at 0x0115  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS22                            at 0x0116  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS23                            at 0x0117  xxxx.x  0000 to 0000
LCDSP0                             at 0x01D2  xxxx.x  0000 to 0000
LCDSP1                             at 0x01D3  xxxx.x  0000 to 0000
LOOP                               at 0x0007  xxxx.x  0000 to 0000
LVDCR                              at 0x01BD  xxxx.x  0000 to 0000
LXTCR                              at 0x01BE  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x01B8  xxxx.x  0000 to 0000
OEP0                               at 0x01C1  xxxx.x  0000 to 0000
OEP1                               at 0x01C5  xxxx.x  0000 to 0000
OSCM                               at 0x01BC  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x01B6  xxxx.x  0000 to 0000
PFLAG                              at 0x01B7  xxxx.x  0000 to 0000
PUP0                               at 0x01C2  xxxx.x  0000 to 0000
PUP1                               at 0x01C6  xxxx.x  0000 to 0000
START                              at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x01C9  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x01C8  xxxx.x  0000 to 0000
T0DATA                             at 0x01CB  xxxx.x  0000 to 0000
T0LOAD                             at 0x01CA  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x01CD  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x01CC  xxxx.x  0000 to 0000
T1DATA                             at 0x01CF  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x01CE  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__33P116                           at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
