gpasm-2.1.3 (Mar 12 2018)    mc32p7511_io.asm   2018-5-14  10:58:00          PAGE  1


LOC  OBJECT CODE     LINE SOURCE TEXT
  VALUE

                      00001 #include "mc32p7511.inc"
                      00001                 LIST
                      00002 ;mc32p7511.inc    Standard Header File, Version 1.00 by Sinomcu
                      00496                 LIST
                      00002 
                      00003         ORG     0X0000
0000   A000           00004         GOTO    START
                      00005           
                      00006          
0001                  00007 START:       
0001   3CFD           00008         MOVAI   0XFd   ;P01输入不上拉
0002   5791           00009         MOVRA    OEP0
                      00010       
0003   3CFF           00011         MOVAI   0Xff
0004   5795           00012         MOVRA   OEP1        
0005   3C01           00013         movai       0x01
0006   57B0           00014         movra       ADCR0      ;内部参考3V                
0007   3C05           00015         movai       0x05
0008   57B1           00016         movra       ADCR1      ;测内参3V时要开AD ，输出至P01  P01要设为输入不上拉才能测内参 
                      00017         ;MOVAI   0X01;高频
                      00018         ;nop;MOVAI   0X06;低频
                      00019         ;;MOVAI   0X00
                      00020         ;nop;MOVRA   OSCM
                      00021         ;goto   LOOP
                      00022         ;fill 0xa5a5,0x300
0009                  00023 LOOP:
                      00024          ;CLRWDT
0009   7390           00025          COMR   IOP0
000A   0000           00026          NOP
000B   A000           00027          GOTO   LOOP
                      00028          
                      00029          EN
gpasm-2.1.3 (Mar 12 2018)    mc32p7511_io.asm   2018-5-14  10:58:00          PAGE  2


SYMBOL TABLE
  LABEL                             VALUE

ADCR0                             000001B0
ADCR1                             000001B1
ADCR2                             000001B6
ADRH                              000001B4
ADRL                              000001B5
AN0SEL                            000001B2
AN1SEL                            000001B3
AUCR                              000001A8
FSR0                              00000184
FSR1                              00000185
HIBYTE                            00000183
INDF0                             00000180
INDF1                             00000181
INDF2                             00000182
INDF3                             00000189
INTE                              0000018A
INTF                              0000018B
IOP0                              00000190
IOP1                              00000194
KBCR                              000001A9
LOOP                              00000009
LVDCR                             000001AF
MCR                               00000188
OEP0                              00000191
OEP1                              00000195
OSCM                              000001AE
PCL                               00000186
PDP0                              00000193
PDP1                              00000197
PFLAG                             00000187
PUP0                              00000192
PUP1                              00000196
PWM0DE                            00000198
PWM1DE                            00000199
START                             00000001
T0CNT                             000001A1
T0CR                              000001A0
T0DATA                            000001A3
T0LOAD                            000001A2
T1CNT                             000001A5
T1CR                              000001A4
T1DATA                            000001A7
T1LOAD                            000001A6
_CONFIG0                          00008000
_CONFIG1                          00008001
__32P21                           00000001
ADCHS0                            ADCR0,4
ADCHS1                            ADCR0,5
ADCHS2                            ADCR0,6
ADCHS3                            ADCR0,7
ADCKS0                            ADCR0,2
ADCKS1                            ADCR0,3
ADEOC                             ADCR0,1
ADIE                              INTE,6
ADIF                              INTF,6
ADON                              ADCR0,0
ADPT0                             ADCR2,0
ADPT1                             ADCR2,1
ADPT2                             ADCR2,2
ADPT3                             ADCR2,3
ADR0                              ADRL,0
ADR1                              ADRL,1
ADR10                             ADRH,6
ADR11                             ADRH,7
ADR2                              ADRL,2
ADR3                              ADRL,3
ADR4                              ADRH,0
ADR5                              ADRH,1
ADR6                              ADRH,2
ADR7                              ADRH,3
ADR8                              ADRH,4
ADR9                              ADRH,5
BUZ0OE                            T0CR,5
BUZ1OE                            T1CR,5
C                                 PFLAG,0
CLKS                              OSCM,2
DC                                PFLAG,1
DRVEN                             AUCR,7
FSR00                             FSR0,0
FSR01                             FSR0,1
FSR02                             FSR0,2
FSR03                             FSR0,3
FSR04                             FSR0,4
FSR05                             FSR0,5
FSR06                             FSR0,6
FSR07                             FSR0,7
FSR10                             FSR1,0
FSR11                             FSR1,1
FSR12                             FSR1,2
FSR13                             FSR1,3
FSR14                             FSR1,4
FSR15                             FSR1,5
FSR16                             FSR1,6
FSR17                             FSR1,7
GIE                               MCR,7
HFEN                              OSCM,0
HIBYTE0                           HIBYTE,0
HIBYTE1                           HIBYTE,1
HIBYTE2                           HIBYTE,2
HIBYTE3                           HIBYTE,3
HIBYTE4                           HIBYTE,4
HIBYTE5                           HIBYTE,5
HIBYTE6                           HIBYTE,6
HIBYTE7                           HIBYTE,7
INDF00                            INDF0,0
INDF01                            INDF0,1
INDF02                            INDF0,2
INDF03                            INDF0,3
INDF04                            INDF0,4
INDF05                            INDF0,5
INDF06                            INDF0,6
INDF07                            INDF0,7
INDF10                            INDF1,0
INDF11                            INDF1,1
INDF12                            INDF1,2
INDF13                            INDF1,3
INDF14                            INDF1,4
INDF15                            INDF1,5
INDF16                            INDF1,6
INDF17                            INDF1,7
INDF20                            INDF2,0
INDF21                            INDF2,1
INDF22                            INDF2,2
INDF23                            INDF2,3
INDF24                            INDF2,4
INDF25                            INDF2,5
INDF26                            INDF2,6
INDF27                            INDF2,7
INDF30                            INDF3,0
INDF31                            INDF3,1
INDF32                            INDF3,2
INDF33                            INDF3,3
INDF34                            INDF3,4
INDF35                            INDF3,5
INDF36                            INDF3,6
INDF37                            INDF3,7
INT0IE                            INTE,2
INT0IF                            INTF,2
INT1IE                            INTE,3
INT1IF                            INTF,3
KBCR0                             KBCR,0
KBCR1                             KBCR,1
KBCR2                             KBCR,2
KBCR3                             KBCR,3
KBCR4                             KBCR,4
KBCR5                             KBCR,5
KBCR6                             KBCR,6
KBIE                              INTE,4
KBIF                              INTF,4
LFEN                              OSCM,1
LVDEN                             LVDCR,7
LVDF                              LVDCR,0
LVDIE                             INTE,5
LVDIF                             INTF,5
LVDS0                             LVDCR,3
LVDS1                             LVDCR,4
LVDS2                             LVDCR,5
LVDS3                             LVDCR,6
MINT00                            MCR,0
MINT01                            MCR,1
MINT10                            MCR,2
MINT11                            MCR,3
NMOS0ON                           AUCR,0
P00ANS                            AN0SEL,0
P00D                              IOP0,0
P00OE                             OEP0,0
P00PD                             PDP0,0
P00PU                             PUP0,0
P01ANS                            AN0SEL,1
P01D                              IOP0,1
P01DV                             AUCR,3
P01OE                             OEP0,1
P01PD                             PDP0,1
P01PU                             PUP0,1
P02ANS                            AN0SEL,2
P02D                              IOP0,2
P02OE                             OEP0,2
P02PD                             PDP0,2
P02PU                             PUP0,2
P03ANS                            AN0SEL,3
P03D                              IOP0,3
P03OE                             OEP0,3
P03PD                             PDP0,3
P03PU                             PUP0,3
P04ANS                            AN0SEL,4
P04D                              IOP0,4
P04OE                             OEP0,4
P04PD                             PDP0,4
P04PU                             PUP0,4
P04WP                             AUCR,5
P05ANS                            AN0SEL,5
P05D                              IOP0,5
P05OE                             OEP0,5
P05PD                             PDP0,5
P05PU                             PUP0,5
P06ANS                            AN0SEL,6
P06D                              IOP0,6
P06OE                             OEP0,6
P06PD                             PDP0,6
P06PU                             PUP0,6
P10ANS                            AN1SEL,0
P10D                              IOP1,0
P10OE                             OEP1,0
P10PD                             PDP1,0
P10PU                             PUP1,0
P11ANS                            AN1SEL,1
P11D                              IOP1,1
P11DV                             AUCR,2
P11OE                             OEP1,1
P11PD                             PDP1,1
P11PU                             PUP1,1
P12ANS                            AN1SEL,2
P12D                              IOP1,2
P12OE                             OEP1,2
P12PD                             PDP1,2
P12PU                             PUP1,2
P13ANS                            AN1SEL,3
P13D                              IOP1,3
P13OE                             OEP1,3
P13PD                             PDP1,3
P13PU                             PUP1,3
P13SP                             AUCR,4
P14ANS                            AN1SEL,4
P14D                              IOP1,4
P14OE                             OEP1,4
P14PU                             PUP1,4
P15ANS                            AN1SEL,5
P15D                              IOP1,5
P15OE                             OEP1,5
P15PD                             PDP1,5
P15PU                             PUP1,5
P16ANS                            AN1SEL,6
P16D                              IOP1,6
P16OE                             OEP1,6
P16PD                             PDP1,6
P16PU                             PUP1,6
PC0                               PCL,0
PC1                               PCL,1
PC2                               PCL,2
PC3                               PCL,3
PC4                               PCL,4
PC5                               PCL,5
PC6                               PCL,6
PC7                               PCL,7
PD                                MCR,4
PMODE0                            PWM0DE,3
PMODE1                            PWM1DE,3
PMOS1ON                           AUCR,1
PWM0DE0                           PWM0DE,0
PWM0DE1                           PWM0DE,1
PWM0DE2                           PWM0DE,2
PWM0INV                           PWM0DE,4
PWM0OE                            T0CR,6
PWM1DE0                           PWM1DE,0
PWM1DE1                           PWM1DE,1
PWM1DE2                           PWM1DE,2
PWM1INV                           PWM1DE,4
PWM1OE                            T1CR,6
SPDSL                             AUCR,6
STBH                              OSCM,4
STBL                              OSCM,5
T0C0                              T0CNT,0
T0C1                              T0CNT,1
T0C2                              T0CNT,2
T0C3                              T0CNT,3
T0C4                              T0CNT,4
T0C5                              T0CNT,5
T0C6                              T0CNT,6
T0C7                              T0CNT,7
T0DATA0                           T0DATA,0
T0DATA1                           T0DATA,1
T0DATA2                           T0DATA,2
T0DATA3                           T0DATA,3
T0DATA4                           T0DATA,4
T0DATA5                           T0DATA,5
T0DATA6                           T0DATA,6
T0DATA7                           T0DATA,7
T0IE                              INTE,0
T0IF                              INTF,0
T0LOAD0                           T0LOAD,0
T0LOAD1                           T0LOAD,1
T0LOAD2                           T0LOAD,2
T0LOAD3                           T0LOAD,3
T0LOAD4                           T0LOAD,4
T0LOAD5                           T0LOAD,5
T0LOAD6                           T0LOAD,6
T0LOAD7                           T0LOAD,7
T0PR0                             T0CR,0
T0PR1                             T0CR,1
T0PR2                             T0CR,2
T0PTS0                            T0CR,3
T0PTS1                            T0CR,4
T1C0                              T1CNT,0
T1C1                              T1CNT,1
T1C2                              T1CNT,2
T1C3                              T1CNT,3
T1C4                              T1CNT,4
T1C5                              T1CNT,5
T1C6                              T1CNT,6
T1C7                              T1CNT,7
T1DATA0                           T1DATA,0
T1DATA1                           T1DATA,1
T1DATA2                           T1DATA,2
T1DATA3                           T1DATA,3
T1DATA4                           T1DATA,4
T1DATA5                           T1DATA,5
T1DATA6                           T1DATA,6
T1DATA7                           T1DATA,7
T1IE                              INTE,1
T1IF                              INTF,1
T1LOAD0                           T1LOAD,0
T1LOAD1                           T1LOAD,1
T1LOAD2                           T1LOAD,2
T1LOAD3                           T1LOAD,3
T1LOAD4                           T1LOAD,4
T1LOAD5                           T1LOAD,5
T1LOAD6                           T1LOAD,6
T1LOAD7                           T1LOAD,7
T1PR0                             T1CR,0
T1PR1                             T1CR,1
T1PR2                             T1CR,2
T1PTS0                            T1CR,3
T1PTS1                            T1CR,4
TC0EN                             T0CR,7
TC1EN                             T1CR,7
TO                                MCR,5
VRS0                              ADCR1,0
VRS1                              ADCR1,1
VRS2                              ADCR1,2
Z                                 PFLAG,2

Errors   :     0
Warnings :     0 reported,     0 suppressed
Messages :     0 reported,     0 suppressed

