
ADCR0                              at 0x01B0  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR1                              at 0x01B1  xxxx.x  0000 to 0000
ADCR2                              at 0x01B2  xxxx.x  0000 to 0000
ADRH                               at 0x01B4  xxxx.x  0000 to 0000
ADRL                               at 0x01B6  xxxx.x  0000 to 0000
ADRM                               at 0x01B5  xxxx.x  0000 to 0000
FSR0                               at 0x0184  xxxx.x  0000 to 0000
FSR1                               at 0x0185  xxxx.x  0000 to 0000
HIBYTE                             at 0x0183  xxxx.x  0000 to 0000
INDF0                              at 0x0180  xxxx.x  0000 to 0000
INDF1                              at 0x0181  xxxx.x  0000 to 0000
INDF2                              at 0x0182  xxxx.x  0000 to 0000
INDF3                              at 0x0189  xxxx.x  0000 to 0000
INTE                               at 0x018A  xxxx.x  0000 to 0000
INTF                               at 0x018B  xxxx.x  0000 to 0000
IOP0                               at 0x0190  xxxx.x  0000 to 0000
IOP1                               at 0x0194  xxxx.x  0000 to 0000
IOP2                               at 0x0198  xxxx.x  0000 to 0000
IOP3                               at 0x019C  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR0                             at 0x01B8  xxxx.x  0000 to 0000
LCDCR1                             at 0x01B9  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS10                            at 0x01C8  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS11                            at 0x01C9  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS12                            at 0x01CA  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS13                            at 0x01CB  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS2                             at 0x01C0  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS3                             at 0x01C1  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS4                             at 0x01C2  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS5                             at 0x01C3  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS6                             at 0x01C4  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS7                             at 0x01C5  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS8                             at 0x01C6  xxxx.x  0000 to 0000
LCDDS9                             at 0x01C7  xxxx.x  0000 to 0000
LCDIOS1                            at 0x01BA  xxxx.x  0000 to 0000
LCDIOS2                            at 0x01BB  xxxx.x  0000 to 0000
LCD_set                            at 0x0077  xxxx.x  0000 to 0000
LVDCR                              at 0x01AF  xxxx.x  0000 to 0000
LXTCR                              at 0x01A8  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x0188  xxxx.x  0000 to 0000
OEP0                               at 0x0191  xxxx.x  0000 to 0000
OEP1                               at 0x0195  xxxx.x  0000 to 0000
OEP2                               at 0x0199  xxxx.x  0000 to 0000
OEP3                               at 0x019D  xxxx.x  0000 to 0000
OSCM                               at 0x01AE  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x0186  xxxx.x  0000 to 0000
PFLAG                              at 0x0187  xxxx.x  0000 to 0000
PUMP                               at 0x01AD  xxxx.x  0000 to 0000
PUP0                               at 0x0192  xxxx.x  0000 to 0000
PUP1                               at 0x0196  xxxx.x  0000 to 0000
PUP2                               at 0x019A  xxxx.x  0000 to 0000
PUP3                               at 0x019E  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x01A1  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x01A0  xxxx.x  0000 to 0000
T0DATA                             at 0x01A3  xxxx.x  0000 to 0000
T0LOAD                             at 0x01A2  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x01A5  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x01A4  xxxx.x  0000 to 0000
T1DATA                             at 0x01A7  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x01A6  xxxx.x  0000 to 0000
TIMEOUT1                           at 0x0010  xxxx.x  0000 to 0000
TIMEOUT2                           at 0x0011  xxxx.x  0000 to 0000
TPSC                               at 0x01B3  xxxx.x  0000 to 0000
_.org_8_0085                       at 0x0085  xxxx.x  0000 to 0000
_.org_8_0087                       at 0x0087  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__33P94                            at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
delay                              at 0x0080  xxxx.x  0000 to 0000
inte                               at 0x0008  xxxx.x  0000 to 0000
inte1                              at 0x0FF6  xxxx.x  0000 to 0000
io_int                             at 0x006F  xxxx.x  0000 to 0000
lab_loop                           at 0x006B  xxxx.x  0000 to 0000
lcd_loop                           at 0x0010  xxxx.x  0000 to 0000
start                              at 0x000A  xxxx.x  0000 to 0000
