gplink-2.1.3 (Mar 12 2018)
Listing File Generated: 2018-5-14  11:00:04
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           #include mc30p6060.inc
                                           		LIST
                                           ;mc30p6080.inc    Standard Header File, Version 1.00 by Sinomcu
                                           		NOLIST
                                           
                                                   org     0x00
000000   280a     goto    0xa                      goto    start
                                                   
                                                   org 	0x08
                                           inte:	
000008   0000     nop                              NOP 
000009   2808     goto    0x8               	goto    inte
                                                  
                                           start:
                                                 ; fill  0x00,0x40
00000a   0bff     movai   0xff                     movai   0xff
00000b   1586     movra   0x6                      movra   P1  
00000c   1585     movra   0x5                      movra   P0         
00000d   0b1f     movai   0x1f                     movai   0x1F;设置P10-P14口为输入
00000e   15c6     movra   0x46                     movra   DDR1 
00000f   0b00     movai   0                        movai   0x00;设置P0输出
000010   15c5     movra   0x45                     movra   DDR0         
000011   0b00     movai   0                        movai	0x00
000012   158d     movra   0xd                      movra	PUCON
                                                   
000013   0b01     movai   0x1                      movai   0x01
000014   1588     movra   0x8                      movra   MCR 
                                                   
000015   3006     jbset   0x6, 0                   jbset  	P1,0
000016   3c88     bclr    0x8, 0x1                 bclr   	MCR,1
000017   3406     jbclr   0x6, 0                   jbclr   P1,0
000018   3888     bset    0x8, 0x1                 bset   	MCR,1
                                                  
000019   3086     jbset   0x6, 0x1                 jbset  	P1,1
00001a   3d08     bclr    0x8, 0x2                 bclr   	MCR,2
00001b   3486     jbclr   0x6, 0x1                 jbclr   P1,1
00001c   3908     bset    0x8, 0x2                 bset   	MCR,2
                                                   
00001d   3106     jbset   0x6, 0x2                 jbset  	P1,2
00001e   3d88     bclr    0x8, 0x3                 bclr   	MCR,3
00001f   3506     jbclr   0x6, 0x2                 jbclr   P1,2
000020   3988     bset    0x8, 0x3                 bset   	MCR,3 
                                                           
000021   3206     jbset   0x6, 0x4                 jbset  	P1,4
000022   3e08     bclr    0x8, 0x4                 bclr   	MCR,4
000023   3606     jbclr   0x6, 0x4                 jbclr   P1,4
000024   3a08     bset    0x8, 0x4                 bset   	MCR,4     
                                                   
                                           
                                           main_loop:
000025   3288     jbset   0x8, 0x5                 jbset  MCR,5
000026   1c85     comr    0x5                      comr   P0
000027   202a     call    0x2a                     call   delay
000028   1c86     comr    0x6                      comr	P1
                                                   ;NOP
                                                   ;nop
                                                   ;nop
                                                   ;nop
                                                   ;NOP
                                                   ;bclr   	P1,5 
000029   2825     goto    0x25                     goto   main_loop
                                                   
                                           delay: 
00002a   0000     nop                              NOP
00002b   0000     nop                              NOP
00002c   0000     nop                              NOP
00002d   0000     nop                              NOP
00002e   000c     return                           return   
                                                   
                                                   end


MEMORY USAGE MAP ('X' = Used,  '-' = Unused)

0000 : XX-------------- XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0040 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX-- ---------------- ----------------

All other memory blocks unused.

Program Memory Words Used:    40

