
DDR0                               at 0x0045  xxxx.x  0000 to 0000
DDR1                               at 0x0046  xxxx.x  0000 to 0000
FSR                                at 0x0004  xxxx.x  0000 to 0000
INDF                               at 0x0000  xxxx.x  0000 to 0000
INTECON                            at 0x000E  xxxx.x  0000 to 0000
INTFLAG                            at 0x000F  xxxx.x  0000 to 0000
KBIM                               at 0x0009  xxxx.x  0000 to 0000
MCR                                at 0x0008  xxxx.x  0000 to 0000
ODCON                              at 0x000C  xxxx.x  0000 to 0000
P0                                 at 0x0005  xxxx.x  0000 to 0000
P1                                 at 0x0006  xxxx.x  0000 to 0000
PCL                                at 0x0002  xxxx.x  0000 to 0000
PCLATH                             at 0x000A  xxxx.x  0000 to 0000
PDCON                              at 0x000B  xxxx.x  0000 to 0000
PUCON                              at 0x000D  xxxx.x  0000 to 0000
PWMCR                              at 0x0048  xxxx.x  0000 to 0000
STATUS                             at 0x0003  xxxx.x  0000 to 0000
T0CNT                              at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
T0CR                               at 0x0041  xxxx.x  0000 to 0000
T1CNT                              at 0x004D  xxxx.x  0000 to 0000
T1CR                               at 0x004C  xxxx.x  0000 to 0000
T1DAT0                             at 0x004F  xxxx.x  0000 to 0000
T1DAT1                             at 0x0049  xxxx.x  0000 to 0000
T1DAT2                             at 0x004A  xxxx.x  0000 to 0000
T1LOAD                             at 0x004E  xxxx.x  0000 to 0000
TM0CR                              at 0x004B  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG0                           at 0x8000  xxxx.x  0000 to 0000
_CONFIG1                           at 0x8001  xxxx.x  0000 to 0000
__30P011                           at 0x0001  xxxx.x  0000 to 0000
delay                              at 0x002A  xxxx.x  0000 to 0000
inte                               at 0x0008  xxxx.x  0000 to 0000
main_loop                          at 0x0025  xxxx.x  0000 to 0000
start                              at 0x000A  xxxx.x  0000 to 0000
