gpasm-2.1.3 (Mar 12 2018)    aaaa.asm           2018-5-21  15:52:09          PAGE  1


LOC  OBJECT CODE     LINE SOURCE TEXT
  VALUE

                      00001 
                      00002 #include mc30p011.inc
                      00001                 LIST
                      00002 ;mc30p011.inc    Standard Header File, Version 1.00 by Sinomcu
                      00280                 LIST
                      00003 
                      00004         org 0x0
0000   2800           00005         goto main
                      00006         
                      00007         
                      00008         org 0x10 
0010                  00009 main:
0010   0BAA           00010         movai   0xaa
0011   15B0           00011         movra   0x30
0012   1DC5           00012         clrr    DDR0
0013   1DC6           00013         clrr    DDR1
                      00014 
0014                  00015 loop:
0014   1990           00016         incr    0x10
0015   1610           00017         movar   0x10
0016   1585           00018         movra    P0
0017   1586           00019         movra    P1
0018   0EAA           00020         addai    0xaa
0019   2800           00021         goto loop        
                      00022 
                      00023         end       
gpasm-2.1.3 (Mar 12 2018)    aaaa.asm           2018-5-21  15:52:09          PAGE  2


SYMBOL TABLE
  LABEL                             VALUE

DDR0                              00000045
DDR1                              00000046
FSR                               00000004
INDF                              00000000
INTECON                           0000000E
INTFLAG                           0000000F
KBIM                              00000009
MCR                               00000008
ODCON                             0000000C
P0                                00000005
P1                                00000006
PCL                               00000002
PCLATH                            0000000A
PDCON                             0000000B
PUCON                             0000000D
STATUS                            00000003
T0CNT                             00000001
T0CR                              00000041
T1CNT                             0000004D
T1CR                              0000004C
T1DATA                            0000004F
T1LOAD                            0000004E
TMCR                              0000004B
_CONFIG0                          00008000
_CONFIG1                          00008001
__30P011                          00000001
loop                              00000014
main                              00000010
BUZOUT                            T1CR,5
C                                 STATUS,0
DC                                STATUS,1
DDR00                             DDR0,0
DDR01                             DDR0,1
DDR02                             DDR0,2
DDR03                             DDR0,3
DDR10                             DDR1,0
DDR11                             DDR1,1
DDR13                             DDR1,2
DDR14                             DDR1,4
DDR15                             DDR1,5
DDR16                             DDR1,6
DDR17                             DDR1,7
EIS                               MCR,6
FSR0                              FSR,0
FSR1                              FSR,1
FSR2                              FSR,2
FSR3                              FSR,3
FSR4                              FSR,4
FSR5                              FSR,5
GIE                               INTECON,7
INDF0                             INDF,0
INDF1                             INDF,1
INDF2                             INDF,2
INDF3                             INDF,3
INDF4                             INDF,4
INDF5                             INDF,5
INDF6                             INDF,6
INDF7                             INDF,7
INT0IE                            INTECON,2
INT0IF                            INTFLAG,2
INTOM                             T0CR,6
KBIE                              INTECON,1
KBIF                              INTFLAG,1
KBIM0                             KBIM,0
KBIM1                             KBIM,1
KBIM2                             KBIM,2
KBIM3                             KBIM,3
KBIM4                             KBIM,4
KBIM5                             KBIM,5
KBIM6                             KBIM,6
KBIM7                             KBIM,7
P00D                              P0,0
P00PD                             PDCON,0
P01D                              P0,1
P01PD                             PDCON,1
P02D                              P0,2
P02PD                             PDCON,2
P03D                              P0,3
P03PD                             PDCON,3
P10D                              P1,0
P10OD                             ODCON,0
P10PD                             PDCON,4
P10PU                             PUCON,0
P11D                              P1,1
P11OD                             ODCON,1
P11PD                             PDCON,5
P11PU                             PUCON,1
P12D                              P1,2
P12OD                             ODCON,2
P12PD                             PDCON,6
P12PU                             PUCON,2
P14D                              P1,4
P14OD                             ODCON,4
P14PU                             PUCON,4
P15D                              P1,5
P15OD                             ODCON,5
P15PU                             PUCON,5
P16D                              P1,6
P16OD                             ODCON,6
P16PU                             PUCON,6
P17D                              P1,7
P17OD                             ODCON,7
P17PU                             PUCON,7
PC0                               PCL,0
PC1                               PCL,1
PC2                               PCL,2
PC3                               PCL,3
PC4                               PCL,4
PC5                               PCL,5
PC6                               PCL,6
PC7                               PCL,7
PCH0                              PCLATH,0
PCH1                              PCLATH,1
PD                                STATUS,3
PWMOUT                            T1CR,6
RST                               STATUS,7
T0C0                              T0CNT,0
T0C1                              T0CNT,1
T0C2                              T0CNT,2
T0C3                              T0CNT,3
T0C4                              T0CNT,4
T0C5                              T0CNT,5
T0C6                              T0CNT,6
T0C7                              T0CNT,7
T0IE                              INTECON,0
T0IF                              INTFLAG,0
T0PR0                             T0CR,0
T0PR1                             T0CR,1
T0PR2                             T0CR,2
T0PTA                             T0CR,3
T0PTS                             T0CR,5
T0SE                              T0CR,4
T1C0                              T1CNT,0
T1C1                              T1CNT,1
T1C2                              T1CNT,2
T1C3                              T1CNT,3
T1C4                              T1CNT,4
T1C5                              T1CNT,5
T1C6                              T1CNT,6
T1C7                              T1CNT,7
T1D0                              T1DATA,0
T1D1                              T1DATA,1
T1D2                              T1DATA,2
T1D3                              T1DATA,3
T1D4                              T1DATA,4
T1D5                              T1DATA,5
T1D6                              T1DATA,6
T1D7                              T1DATA,7
T1IE                              TMCR,1
T1IF                              TMCR,0
T1LO0                             T1LOAD,0
T1LO1                             T1LOAD,1
T1LO2                             T1LOAD,2
T1LO3                             T1LOAD,3
T1LO4                             T1LOAD,4
T1LO5                             T1LOAD,5
T1LO6                             T1LOAD,6
T1LO7                             T1LOAD,7
T1PR0                             T1CR,0
T1PR1                             T1CR,1
T1PR2                             T1CR,2
T1PTS0                            T1CR,3
T1PTS1                            T1CR,4
TBS                               TMCR,7
TMR1EN                            T1CR,7
TO                                STATUS,4
WDTEN                             MCR,7
Z                                 STATUS,2

Errors   :     0
Warnings :     0 reported,     0 suppressed
Messages :     0 reported,     0 suppressed

