2023.03.16
	新增MC30P8160型号
2023.03.02
	新增MC32F7073型号
	新增MS32F7362、MC32F7073 HIRC校准功能
2023.02.01
	新增MS32F7362
2022.12.29
	新增MC30P6310型号
2022.12.14
	新增MC32F7082型号
2022.11.02
	新增MC32F6921型号
2022.10.14
	新增MC32F7072型号
2022.04.24
	修复MC30F6910选用C编译模式后无法使用常量数组的问题
2022.04.03
	新增MC30P6290型号
2022.01.21
	MC30F6910、MC32P7541、MC32F7062头文件及寄存器等修改
2022.01.12
	（1）MC30P6240 增加LVD校准功能。支持：测试外部电压、满足内部0.5V基准       
	（2）MC32F7343、7341、7342等头文件寄存器更新   
	（3）更新固件、校准弹窗提示优化，放到状态栏
2021.12.24
	MC32P7351改版，SPDS、LVRMD配置项开放，寄存器修改
2021.12.17
	修复7311最近几个版本IO翻转不对的问题，历史遗留问题
2021.12.13
	修复 打开部分老项目时报错的问题，跟工程配置有关，已修复
2021.11.29
	开放MC32F7361型号
2021.11.03
	（1）增加MC30F6920型号
  （2）MC30F6910 MC30F6920 固件升级
2021.09.27
	（1）MC32F7062 固件优化，支持不同的芯片，增强下载稳定性
	（2）MC32F7071 EEPROM改为0x40 byte
	（3）MC32F7132 头文件升级
	（4）新建项目中删除MC30P6060型号	
2021.09.05
	MC32F7132 Chip beta初版
2021.03.18
	1.开放MC32F7062
	2.MC32F7062全速后，打断点，断点误触发问题修复
	3.MC32F7343、MC32F7122、MC32F7071等第一个断点无效问题修复
	4.MC32F7071,RAM\REG改写功能修复
	5.固件版本升级
2021.01.19
		开放MC32P7351
2021.01.19
		开放MC30F6910
2020.11.18
		开放MC32F7071
2020.10.16
		开放MC30P6280
2020.08.27
		开放MC30P6201
2020.07.27
		填充设置功能、9932仿真问题
2020.07.14
		固件IAP自动更新、固件升级为V2.2、OTP固定为5V
2020.06.10
		6270头文件修改
2020.06.03
		固件V0.4不再使用，之前OTP的型号一致选用V2.0固件。
2020.04.14
		开放MC30P6270
2020.04.01
		开放MC9932
2020.02.27
		1.增加库文件操作（汇编）
		2.7040 通用寄存器限制修改
		3.7031、7030 C编译报错优化
2020.02.21
		编译参数增加、编译器优化switch问题
2020.01.16
		1.开放MC32P8141型号
		2.优化项目切换时，内部校准功能
		3.修复固件更新问题
2020.01.10
		1.优化7040内部RC校准时，误报错的问题、需要重复校准的问题
2019.12.27
		1.修复从其他项目切回6230时，倍频的问题
2019.11.26
		1.修复7041频率不准的BUG
		2.7343、7341、7342删除128T、256T分频
2019.10.25
		试用版本增加MC35P7050型号
2019.09.20
		7343\7333等增加配置字（IC调试使能位）
2019.08.14
		6240、6250头文件中增加PCLATH寄存器（由于选择菲林时，const寻址要用到这个指针寻址寄存器）
2019.08.01
		1.试用版本开放6260型号
		2.6240、6250开放菲林模式、晟矽模式选择
		3.7030、7031不支持的代码进行报错
2019.07.12
		试用版本开放MC35P7040型号	
2019.05.24
		试用版本开放MC30P6250型号	
2019.01.09
		1.修复MC30P6240 C仿真时下载的OPTION值不对的问题
		2.增加内部校准失败后的退出机制
2018.12.29
		1.增加编译生成lib库文件功能
		2.内部校准功能优化
		3.MC30P6240 LVR增加2.7V选项
2018.12.19
		试用版本开放MC32P7331型号
2018.11.24
		试用版开放MC30P6240型号
2018.11.19
		试用版增加MC32F7341、MC32F7342型号
2018.11.05
		1.删除寄存器T0DATA、T0EFR、ADIOS0、ADIOS1、PPGTDL的第3到5位
		2.MC32F7122、MC9909、MC9910 ID判断修改，不再支持老芯片
2018.10.24
		增加MC30P6230型号进试用版本
2018.08.21
		ADC时钟固定500KHz,之前手册有问题
2018.08.16
		7122、9909、9910改版 ，老版本和新版本之间不能互仿
2018.08.07
		7541仿真工具升级为试用版本
2018/07/03
		（1）lst文件删除logo
		（2）输出信息删除processor
		（3）7511汇编增加编译ROM空间
		（4）编译器修改，调用其他名称的device.txt	
		（5）优化7041内部校准功能，进入仿真按钮时也进行校准
Beta_v1.04.02
2018/06/20
		（1）识别MTP、OTP硬件版本号进行是否发送MTP、OTP选择
		（2）编译器优化FSR问题
		（3）32系列重新生成lib库文件
		（4）6060、6080头文件修改
		（5）仿真器硬件分为两个版本：
					ICE_SLIN_Fv04:		支持OTP,老版仿真器硬件
					ICE_SLIN_Fv2.0：		支持MTP、OTP，新版本仿真器硬件
2018.05.29
			1.修改编译器相关内容，修正MC32系列不存在FSR寄存器报错的问题
2018/05/09
		1.编译器修改：
		（1）优化菲林 义隆起始地址问题，根据配置自动起始地址
		（2）修复超8K程序，跳转问题（如mc32p5314）
		（3）30系列常量数组查表bug修改
		（4）switch case分页问题修复		
		（5）Caught signal误报问题修复
		2.头文件更新
		3.lkr文件重新整理